**Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego DMC-ZO.223.02.03.2025 z …………………………**

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

................................................................... nr telefonu..................................................

…………………................................................ e-mail:........................................................

Regon:.........................................................

NIP: ............................................................

**Zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przedstawiamy niniejszą ofertę:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ urządzenia | Lokalizacja urządzenia | Ilość płukań | Cena netto za płukania jednego urządzenia | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena brutto za płukania jednego urządzenia | Wartość brutto |
| 1 | Wymiennik płytowego firmy Neck Flange , typ APV , moc 604 kW , waga 230 kg czynnik grzewczy terrtp.95°/70°  woda gospodarcza | Kotłownia „Eskulap” | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 1014 kW czynnik grzewczy terrtp.135°/95° woda gospodarcza | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 800 kW czynnik grzewczy terrtp.135°/95° woda gospodarcza | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 600 kW czynnik grzewczy terrtp.135°/95° woda gospodarcza | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 800 kW czynnik grzewczy terrtp.135°/95° woda mineralna | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 400 kW czynnik grzewczy terrtp135°/95° woda mineralna | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymiennik WP 10/16 moc 118 kW, czynnik grzewczy terrtp.95°/70° woda gospodarcza | Wymiennikownia Kotłowni „Polonia” | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wymiennik JUMBO moc118kW, czynnik grzewczy temp.95°/70°- woda gospodarcza | Wymiennikownia Sanatorium  „Anna” | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wymiennik WP 10/16 moc 212 kW, czynnik | Wymiennikownia Sanatorium  „Staś” | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wymiennik WP 6/10 moc 316 kW, czynnik grzewczy temp.95/60° -  woda gospodarcza | Kotłownia „Eskulap” | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wymiennik WP 6/10 moc 316 kW, czynnik grzewczy temp.95°/60° - woda mineralna | Kotłownia  „Eskulap” | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wymiennik WP 6/10 moc 316 kW, czynnik grzewczy temp.95°/60D - bicze  szkockie | Kotłownia „Eskulap” | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zasobniki c.w o pój. 1.500 dcm3 - woda gospodarcza | Kotłownia „Eskulap” | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zasobnikowy podgrzewacz „Buderus" SU 600 moc 100 kW czynnik grzewczy temp.95°/60 woda gospodarcza | Wymiennikownia Sanatorium „Maria” | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zasobnikowy podgrzewacz „Buderus” SU 600 moc 82 kW czynnik grzewczy temp.95°/70 woda gospodarcza | Wymiennikownia Sanatorium „Teresa” | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zasobnik c.w. o poj 1500 dcm3 , woda gospodarcza | Wymiennikownia Sanatorium  „Gołąbek” | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zasobnik c.w. o poj 1500 dcm3 , woda gospodarcza | Wymiennikownia Sanatorium  „Opatrzność” | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wymiennik typ JAD 6/50 czynnik grzewczy 165°/70° - instalacja c.o. | Wymiennikownia w Zakładzie Produkcji Wód | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wymiennik typ JAD 6/50 czynnik grzewczy 165°/70° - instalacja c.o. | Wymiennikownia w Zakładzie Produkcji Wód | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wymiennik WP 10/16 moc 250kW czynnik grzewczy temp. 135 o /95 o woda gospodarcza | Wymiennikownia Kotłownia Zimowit | 7 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wymiennik WP 10/16 moc 250kW czynnik grzewczy temp. 135 o /95 o woda mineralna | Wymiennikownia Kotłownia Zimowit | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wymiennik WP 10/16 moc 250kW czynnik grzewczy temp. 135 o /95 o woda gospodarcza | Wymiennikownia Kotłownia Świtezianka | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Zasobniki c.w o pój. 1.500 dcm3 - woda gospodarcza i mineralna | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 90 kW czynnik grzewczy temp 95°/70° woda mineralna | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Zbiorki wyrównawczy czynnik grzewczy temp 95°/70° c.o | Wymiennikownia Kotłowni „Zimowit” | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | - | - | - |  | - | - |  |

Do niniejszej Oferty załączamy:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--------------------------------- ------------------------------------

miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/