DMC-ZO.223.02.03.2025Rymanów Zdrój, dnia 12.03.2025 r

**Załącznik Nr 4**

Urządzenia węzłowe : skręcane płytowe wymienniki ciepła firmy Alfa Laval i Neck Flange oraz przepływowe wymienniki typ JAD 6/50, należy czyścić środkiem chemicznym **BIORUSTER B1, B2, S.** Atest na środek chemiczny do czyszczenia wymienników w załączeniu.

